**12/8 Safe Cover Grabenabdeckung**

**12/8 Safe Cover Grabenabdeckung**

Die 12/8 Safe Cover ist eine vielseitige, biegesteife und leichte Grabenabdeckung. Sie ist geeignet für Fußgänger und eine maximale Fahrzeugbelastung von 2 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 700mm.

**Produktvorteile**

* Einfach per Hand zu verlegen, zu transportieren und zu lagern
* Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 700 mm Breite
* Schnelles und einfaches Abdecken von Gräben für provisorische oder mittelfristige Übergänge, Verschrauben am Boden sorgt für Stabilität
* Zur klaren Begrenzung von Durchfahrten, um Straßenverkehr und Fahrzeuge sicher zu leiten
* Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich
* Für Fußgänger und Fahrzeuge mit einem Gewicht bis zu 2 Tonnen
* Grabenabdeckungen müssen mittig über dem Graben platziert werden

|  |  |
| --- | --- |
|  | **12/8 Safe Cover** |
| Produktnummer | 0307 |
| Länge | 1200mm |
| Breite | 800mm |
| Höhe | 30mm |
| Gewicht | 13kg |
| Menge pro Palette | 30 |
| Farbe | Gelb |