**LowPro**® **15/10 Grabenabdeckung**

**LowPro**® **15/10 Grabenabdeckung**

Die LowPro 15/10 Grabenabdeckung mit der patentierten flexiblen Gummiumrandung. Geeignet für eine Maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900mm.

**Produktvorteile**

* Einfache Verlegung, Lagerung und Transport
* Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 900mm Breite
* Patentierte flexible Gummienden schließen die Abdeckung an allen Seiten ab, schützen sie und sorgen so für eine lange Lebensdauer
* Verrutschen verhindern die flexiblen patentierten Gummienden und die Füllelemente
* Geeignet für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen
* Die gut sichtbare, stolperfreie Grabenabdeckung gewährleistet sichere Übergänge für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Fahrzeuge
* Ermöglicht Anwohnern Zugang zu ihrem Grundstück während Bauarbeiten
* Individuelle Konfiguration der Einzelelemente, auch im Rahmen eines größeren Systems mit Füllelementen
* Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich
* Die Abdeckung muss mittig über dem Graben platziert werden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LowPro® 15/10 | 15/10 | Infill Lang | Infill Kurz |
| Produktnummer | 0815 | 0840 | 0375 |
| Länge | 1500mm | 1500mm | 1000mm |
| Breite | 1000mm | 150mm | 150mm |
| Höhe | 37mm | 35mm | 35mm |
| Gewicht | 38kg | 2.3kg | 2kg |
| Menge pro Palette | 20 | 5/100 | 5/100 |
| Farbe | Gelb Schwarz | Schwarz | Schwarz |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LowPro® 15/10 | LowPro Ramp Long | LowPro Ramp Short | LowPro Ramp Corner |
| Produktnummer | 0774 | 0798 | 0775 |
| Länge | 1490mm | 990mm | 577mm |
| Breite | 645mm | 645mm | 577mm |
| Höhe | 42mm | 42mm | 42mm |
| Gewicht | 9kg | 8.75kg | 2.45kg |
| Menge pro Palette | 50 | 50 | 100 |
| Farbe | Blau | Blau | Blau |