**EnduraMat™ 2400**

**EnduraMat™ 2400**

Schwerlast-Bodenschutzmatte zum temporären Einsatz.

Die EnduraMat 2400 hat auf der Oberseite eine enge Riffelung und auf der Unterseite eine breite Riffelung und eignet sich damit sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger.

Aus widerstandsfähigem recycelten Plastik hergestellt, ideal für umweltbewusste Baustellen. Mit einer Vielzahl von Konnektoren und anderen metrischen Bodenschutzmatten kompatibel.

**Produktvorteile**

* Kompatibel mit einer Vielzahl Konnektoren
* Einfach mit vorhandenen Bodenschutzmatten kombinierbar
* Mit den Standard-Verbindern von Oxford Plastics schnell zu verlegen
* Mit den 4-fach Schwerlast- Verbindern von Oxford Plastics auch für langfristige Einsätze und Schwerlast-Verkehr geeignet
* 8 integrierte Griffe für einfaches Verlegen und Transport
* Unterschiedliche Riffelungen auf Ober- und Unterseite für Fahrzeuge und Fußgänger
* Aus äußerst widerstandsfähigem recycelten Plastik hergestellt
* Standard-Farben grau und schwarz, andere RAL Farben bei Verwendung von Neumaterial möglich
* Individuelle Anpassungen mit Firmenlogo und -farbe auf Anfrage möglich
* Recyclingprodukt mit geschlossenem Kreislauf: hergestellt aus recyceltem Plastik
* Kann zum Recycling oder zur Wiederverwendung an Oxford Plastics zurückgesendet werden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EnduraMat™ 2400 | Standardverbinder | Schwerlastverbinder |
| Produktnummer | 0751 | 0652 | 0648 |
| Länge | 2400mm | 95mm | 178mm |
| Breite | 1200mm | 132mm | 178mm |
| Höhe | 18mm | 3mm | 8mm |
| Gewicht | 35kg | 0.2kg | 2kg |
| Menge pro Palette | 30 | 100 | 100 |
| Farbe | Schwarz / Grau | Silber | Silber |