**StrongWall & StrongFence**

**StrongWall & StrongFence**

Sehr robustes Kunststoff Absperrgitter für den Einsatz auf Baustellen. Gewährleistet maximale Sicherheit für Fußgänger und Arbeiter.

**Produktvorteile**

* Schafft eine sehr robuste Absperrung oder Einzäunung, speziell bei hohem Verkehrsaufkommen und in schwierigen Wettersituationen ohne nötige Zusatzgewichte
* Eine belastbare, robuste Möglichkeit, einfach und effektiv Absperrungen zu realisieren
* Einfacher Transport, da stapelbar
* Sichert Baustellen durch einen 2 m hohen Zaun, der nicht überklettert werden kann
* Individuelle Anpassungen in Abhängigkeit von der Liefermenge möglich
* Sichere Verbindung der einzelnen Elemente durch eingeformte Verbinder
* Nicht leitender Kunststoff sorgt für Sicherheit bei elektrischer Gefährdung
* Recyclingprodukt mit geschlossenem Kreislauf: hergestellt aus recyceltem PVC
* Kann zum vollständigen Recycling an Oxford Plastics zurückgesendet werden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | StrongWall | StrongFence |
| Produktnummer | O193 | O687 |
| Höhe | 1000mm | 2065mm |
| Länge | 1025mm | 1025mm |
| Breite | 555mm | 555mm |
| Gewicht | 22kg | 25.5kg |
| Menge pro Palette | 18 | 18 |
| Farbe | Schwarz Orange | Schwarz, Orange & Silber |