**LowPro**® **12/8 Grabenabdeckung**

**LowPro**® **12/8**

Die LowPro 12/8 ist eine vielseitige Grabenabdeckung, die für Fußgänger und Fahrzeuge mit bis zu 1,6 to Gewicht für eine maximale Grabenbreite von 700mm geeignet ist.

**Produktvorteile**

* Einfach per Hand zu verlegen, zu transportieren und zu lagern
* Sicherer Schutz für Gruben und Gräben mit einer Breite bis zu 700mm
* Die gut sichtbare Grabenabdeckung mit Anti- Rutsch Oberfläche gewährleistet sichere Übergänge für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Fahrzeuge
* Nicht für Fahrbahnen geeignet
* Verrutschen verhindern die flexiblen Gummienden und die Füllelemente
* Geeignet für Fußgänger, Fahrzeuge und Lasten bis zu 1,6 to
* Kann einzeln oder mit Füllelementen im Verbund verlegt warden
* Patentierte flexible Gummienden schließen die Abdeckung an allen Seiten ab, schützen sie und sorgen so für eine lange Lebensdauer
* Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich
* Grabenabdeckungen müssen mittig über dem Graben platziert warden
* Reduktion von CO2 Emissionen durch weniger Transportgewicht im Vergleich zu Stahlplatten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LowPro® 12/8 | Grabenabdeckung | Infill Lang | Infill Kurz |
| Produktnummer | 0362 | 0364 | 0383 |
| Länge | 1200mm | 1200mm | 800mm |
| Breite | 800mm | 150mm | 150mm |
| Höhe | 28mm | 26mm | 26mm |
| Gewicht | 17kg | 2kg | 1.5kg |
| Menge pro Palette | 30 | 5/100 | 5/100 |
| Farbe | Gelb Schwarz | Schwarz | Schwarz |